**Załącznik nr 4 do SIWZ**

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na konserwacji cieków wodnych melioracji szczegółowej i wykonanie robót remontowych urządzeń wodno – melioracyjnych melioracji szczegółowej na terenie Gminy Dobra na podstawie nakładów rzeczowych na wykonanie:

- usług związanych z konserwacją cieków wodnych załącznik nr 6 do SIWZ,

- robót remontowo konserwacyjnych urządzeń wodno – melioracyjnych załącznik nr 6 do SIWZ.

Przewidywane prace obejmują:

- wykaszanie roślin z dna oraz brzegów cieków,

- usuwanie roślin pływających i korzeniących się w dnie,

- usuwanie drzew i krzewów porastających dno oraz brzegi,

- usuwanie przeszkód naturalnych oraz wynikających z działalności człowieka.

Usuwanie zamulenia dna koryta:

- zasypywanie wyrw w skarpach przez ich zabudowę biologiczną,

- udrażnianie koryt przez usuwanie zatorów utrudniających swobodny przepływ wód oraz usuwanie namułów i rumoszu,

- układanie instalacji drenarskich,

- czyszczenie rurociągów drenarskich,

- montaż studni drenarskich,

- ubezpieczenie skarp koryta cieku kiszką faszynową.

1. Wykonawca będzie wykonywał prace na pisemne lub ustne zgłoszenie zamawiającego.
2. Wykonawca ma obowiązek zapewnić całodobową zdolność do usuwania uszkodzeń i awarii i przystąpienie do ich usuwania w ciągu ..… godziny od chwili otrzymania powiadomienia o uszkodzeniu lub awarii, telefonicznie, e – mailem lub faksem.
3. Wykonawca zobowiązany jest do pozostawania w stanie gotowości przez 24 h, siedem dni w tygodniu.
4. Po wykonaniu prac należy zgłosić wykonaną usługę celem spisania protokołu odbioru prac.